威特WIT-6000MBL 感應讀卡機操作說明

1.解栓(密碼):3605477#綠燈恆亮

註:

1. 每一次操作都要先解鎖
2. 解鎖後10秒內無操作就會退出設定模式
3. 操作正確是嗶一聲,錯誤是嗶嗶嗶3聲紅燈恆亮並跳出設定模式
4. 密碼都是原廠設定值

2.新增單張卡片:3605477#11#感應卡片或按10位數卡片號碼#

註 (輸入完成後會再回到待機模式)

例一:00026 01698 例二:不知道卡號

* 1. 3605477# 1. 3605477#
  2. 11#0002601698# 2. 11#感應卡片
  3. 拿卡片測試看看是否輸入成功 3. 拿卡片測試看看

3.連續新增卡片(燒碼才可以使用連續新增,未燒碼不可)

3605477#19#感應最小號碼的卡片或按10位數卡片號碼#卡片張數#

例一:00128 01698 到 00128 01798 (100張)

1. 3605477#
2. 19#0012801697#100#
3. 拿卡片一張一張測試看看是否輸入成功

4.刪除單張卡片:3605477#10#感應卡片或按10位數卡片號碼#

5.刪除全部卡片:3605477#04#04#  
6.連續刪除卡片

3605477#20#感應最小號的卡片或按10位數卡片號碼#卡片張數#

例一:00128 01698 到 00128 01797 (100張)  
 1. 3605477#  
 2. 20#0012801698#100#  
 3. 拿卡片測試看看是否刪除成功  
7.開門繼電器時間設定 3605477#02#輸入單位數#  
 3605477#02#100# (繼電器吸持1秒後放開)

3605477#02#700# (繼電器吸持7秒後放開)

註: 每100 = 1秒鐘 最多可以設到600秒 預設是 400 = 4秒  
 繼電吸持模式請參考第10點  
8.變更密碼或新增母卡

3605477#32#感應卡片(母卡)或新的7位數密碼#  
 例一

3605477#32#1234567# (密碼改成1234567)  
 3605477#32#卡片(母卡)感應一下 (此張卡片已經變成母卡)

9.卡機密碼式 3605477#15#0#

(0.是卡片感應開門 1.卡片感應或按密碼開門)

密碼直接按卡號10位數,前面的0也要按  
 例一:卡號00128 06198(已輸入之卡號)

按 0012806198# (密碼開門)

10.繼電器吸持模式 3605477#06#0#

(0.是暫態 1.是常態 NC/NO 感應一次NC,在感應一次NO)

11.設定脅迫卡(碼) (預設1190)(需外接繼電器版才有用)  
 3605477#38#輸入值#(輸入值最大是10碼)